大竹县人民医院2026-2027年度低值信息设备及耗材采购项目
需求调查表
（需供应商逐页盖章）

一、预计采购金额

    不超过6万元/1年。

二、未来拟采购品目

本项目为院内自主采购，非政府采购行为，本需求调查所列货物，潜在供应商应提供该货物的品牌及报价等，或等于或优于采购人所列货物基本参数的同类产品报价进行响应。

技术参数询价响应表
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	联系人
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	地址
	
	报价日期
	


填表说明：
1. 供应商须对本表所列全部技术参数逐项响应，不得遗漏；
2. 响应情况栏填写：完全响应 / 正偏离 / 部分响应 / 不响应；
3. 报价品牌型号栏须填写拟供货产品的实际品牌及完整型号，便于采购人参考；
4. 疑义/澄清栏供供应商对采购文件中不明确、不合理或存在矛盾的技术参数提出疑义或澄清请求；
5. 如为"部分响应"或"不响应"，须在偏差说明栏详细说明差异； 

第一类  网络通信设备
	序号
	物品名称
	规格型号
	计价单位
	采购文件技术参数摘要
	报

价
	报价品牌型号
	响应情况
	偏差说明
	疑义/澄清

	1
	5口以太网交换机
	5口千兆
	台
	接口数量>=5个；10/100/1000Mbps自适应RJ45端口；交换容量>=10Gbps；包转发率>=7.4Mpps；MAC地址表>=2K；支持全双工/半双工自适应；桌面式设计，金属或阻燃ABS外壳；外置电源适配器AC 100-240V；工作温度0C~40C；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	2
	8口千兆以太网交换机
	8口千兆
	台
	接口数量>=8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口；交换容量>=16Gbps；包转发率>=11.9Mpps；MAC地址表>=4K；缓存>=1Mb；支持MDI/MDIX自动翻转；桌面式或机架式，金属外壳；外置电源适配器AC 100-240V；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	3
	16口千兆以太网交换机
	16口千兆
	台
	接口数量>=16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口；交换容量>=32Gbps；包转发率>=23.8Mpps；MAC地址表>=8K；缓存>=2Mb；标准19英寸机架式，金属外壳，附挂耳；内置电源模块AC 100-240V；内置风扇或自然散热；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	4
	无线路由器（千兆双频）
	AC1200双频
	个
	符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax标准；双频并发2.4GHz+5GHz；整机并发速率>=1200Mbps；>=1个千兆WAN口，>=2个千兆LAN口；外置全向天线>=4根或内置等效天线，增益>=5dBi；支持WPA/WPA2/WPA3加密；支持Web/APP管理、访客网络、QoS；符合SRRC及CCC认证。
	
	
	
	
	

	5-1
	六类网络跳线（2米）
	Cat.6 UTP 2M
	根
	六类（Cat.6）非屏蔽双绞线（UTP）；无氧铜导体，线径≥0.51mm（23AWG）；RJ45水晶头，磷青铜镀金触点，镀金层厚度≥50μm；PVC或低烟无卤（LSZH）护套；**长度2米**（误差范围±5%，即1.90m～2.10m）；带宽≥250MHz；支持1Gbps以太网传输；符合YD/T 926.3、TIA/EIA-568-C.2标准。
	
	
	
	
	

	5-2
	六类网络跳线（3米）
	Cat.6 UTP 3M
	根
	六类（Cat.6）非屏蔽双绞线（UTP）；无氧铜导体，线径≥0.51mm（23AWG）；RJ45水晶头，磷青铜镀金触点，镀金层厚度≥50μm；PVC或低烟无卤（LSZH）护套；**长度3米**（误差范围±5%，即2.85m～3.15m）；带宽≥250MHz；支持1Gbps以太网传输；符合YD/T 926.3、TIA/EIA-568-C.2标准。
	
	
	
	
	

	5-3
	六类网络跳线（5米）
	Cat.6 UTP 5M
	根
	六类（Cat.6）非屏蔽双绞线（UTP）；无氧铜导体，线径≥0.51mm（23AWG）；RJ45水晶头，磷青铜镀金触点，镀金层厚度≥50μm；PVC或低烟无卤（LSZH）护套；**长度5米**（误差范围±5%，即4.75m～5.25m）；带宽≥250MHz；支持1Gbps以太网传输；符合YD/T 926.3、TIA/EIA-568-C.2标准。
	
	
	
	
	

	6
	六类千兆非屏蔽网线
	Cat.6 UTP 305米/箱
	箱
	六类（Cat.6）非屏蔽双绞线（UTP）；无氧铜导体，线径≥0.51mm（23AWG）；HDPE绝缘，PVC护套厚度≥0.5mm；4对双绞线，十字骨架分隔结构；带宽≥250MHz；支持1000Mbps以太网传输；单箱长度305米（标准1000英尺），误差范围±2%（即298.9m～311.1m）；护套表面印有长度米标，便于裁切计量；纸箱包装，内置木轴或塑料轴收卷；符合GB/T 18015、YD/T 1019、TIA/EIA-568-C.2标准。
	
	
	
	
	

	7
	六类网线水晶头
	RJ45 Cat.6
	包
	RJ45接口，适用于Cat.6线缆；磷青铜镀金触点，镀金层厚度>=50um；磷青铜弹片，插拔寿命>=750次；聚碳酸酯（PC）外壳；8P8C，支持线径0.9mm~1.1mm；100颗/包（误差+-2颗）；符合TIA/EIA-568标准。
	
	
	
	
	

	8
	接线子（K2型）
	双刀
	包
	双刀双线接线子；适用线径0.4mm~0.9mm单芯铜线；磷青铜镀锡或镀金触点；阻燃PC或ABS绝缘材质；卡接式，无需剥线；接触电阻<=1mOhm，绝缘电阻>=1000MOhm；100颗/包；符合YD/T 694标准。
	
	
	
	
	


第二类  计算机外设及配件
	序号
	物品名称
	规格
型号
	计价单位
	采购文件
技术参数摘要
	报
价
	报价品牌
型号
	响应
情况
	偏差说明
	疑义/
澄清

	1
	USB有线光电鼠标
	USB有线
	个
	USB有线，USB 2.0/3.0接口；光学或激光传感器；分辨率>=1000DPI，支持>=3档DPI调节；>=3键（左、右、中键/滚轮）；双向滚轮带防滑纹理；线材长度>=1.5米；支持Windows 7/8/10/11及国产操作系统（统信UOS、麒麟等）免驱；左右手对称或右手人体工学设计；按键寿命>=300万次；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	2
	USB有线键盘
	USB有线
	个
	USB有线，USB 2.0/3.0接口；104键或107键标准布局（含数字小键盘）；按键寿命>=500万次，ABS或PBT键帽，字符镭雕或双色注塑；支持多媒体快捷键；线材长度>=1.5米；支持Windows及国产操作系统免驱；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	3
	无线键鼠套装
	双模
	套
	键盘技术参数：
连接方式
双模及以上：2.4GHz无线（附USB接收器）+ 蓝牙5.0及以上（支持蓝牙3.0/5.0双协议）；

按键数量
：≥104键标准布局（含数字小键盘），或≥98键紧凑布局（保留数字区）；

按键类型：剪刀脚结构（X架构）或矮轴机械轴体（行程1.5mm～2.0mm），手感清脆、回弹迅速；或高端静音薄膜，噪音≤35dB

按键寿命
≥500万次点击；

键帽材质：ABS双色注塑或PBT材质，字符透光或镭雕永不磨损；

供电方式
：内置可充电锂电池（容量≥400mAh），或低功耗设计，续航≥3个月（无线模式）；

充电接口：Type-C充电接口；

人体工学：自带可调节脚撑（≥2档角度），底部防滑硅胶垫；可选配腕托；

背光设计：白色/单色背光（可选），支持亮度调节或自动休眠省电；

尺寸重量：重量≥500g（保证稳固不滑动），厚度≤25mm（纤薄设计）。

鼠标技术参数：

连接方式：与键盘共用2.4GHz接收器（一键双联），或支持独立蓝牙连接；

传感器类型：高精度光学传感器或激光传感器；

滚轮：金属滚轮或防滑橡胶滚轮，支持双向滚动；

供电方式：内置可充电锂电池（容量≥300mAh），或低功耗设计，续航≥2个月；

充电接口：Type-C充电接口（与键盘通用充电线）

静音设计：左右按键采用静音微动开关，点击噪音≤30dB，适合安静办公环境；

人体工学：右手人体工学设计或左右手对称设计，表面防滑涂层/类肤材质；尺寸适合亚洲人手型（长度100mm～120mm）。

套装通用要求：

兼容性：支持Windows 7/8/10/11、macOS、Chrome OS及国产操作系统（统信UOS、麒麟、中科方德等）免驱或自动安装驱动；

接收器：附带1个Nano微型USB接收器（可收纳于鼠标/键盘底部磁吸仓）；

低功耗设计：支持自动休眠/唤醒功能，无操作≥10分钟自动进入休眠，按键/移动自动唤醒；

指示灯：带低电量指示灯（红灯闪烁提示），带连接状态指示灯；

外观材质：键盘面板为铝合金拉丝/磨砂或高强度ABS+金属配重；鼠标为ABS+类肤涂层或磨砂工艺；

颜色：提供黑色/白色/灰色等商务色系可选；

认证要求：符合国家无线电发射设备型号核准（SRRC）及国家强制性产品认证（CCC）要求。
	
	
	
	
	

	4
	32GB U盘
	USB3.0 
	个
	存储容量
32GB（实际可用容量≥29GB，按1GB=1000MB计算）；USB 3.0/3.1/3.2 Gen1及以上，向下兼容USB 2.0；读取速度>=80MB/s，写入速度>=20MB/s；金属或高强度ABS外壳，带挂绳孔；支持Windows、macOS、Linux及国产操作系统；支持数据加密功能（可选）；工作温度0C~60C；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	5
	64GB U盘
	USB3.0 
	个
	存储容量64GB（实际可用>=58GB，按1GB=1000MB计）；USB 3.0/3.1/3.2 Gen1及以上，向下兼容USB 2.0；读取速度>=80MB/s，写入速度>=20MB/s；金属或高强度ABS外壳，带挂绳孔；支持Windows、macOS、Linux及国产操作系统；支持数据加密功能（可选）；工作温度0C~60C；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	6
	移动硬盘（2TB）
	2.5英寸 2TB
	个
	存储容量2TB（实际可用>=1.8TB，按1TB=1000GB计）；2.5英寸HDD或SSD；USB 3.0/3.1/3.2 Gen1及以上，附USB数据线；HDD读取>=100MB/s、写入>=80MB/s；金属或高强度ABS外壳，防震设计；支持Windows、macOS、Linux及国产操作系统；支持硬件/软件加密（可选）；工作温度5C~55C；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	7
	电脑摄像头
	USB 1080P
	个
	CMOS传感器；静态图像>=200万像素（1920x1080），视频>=1080P@30fps；玻璃镜头，焦距2.8mm~4mm，视角>=70度；自动对焦或定焦（景深>=20cm~无穷远）；内置全向麦克风或双麦克风，支持降噪；USB 2.0/3.0，免驱或自动安装驱动；夹式底座（适配显示器/笔记本）或带1/4英寸三角架螺孔；支持Windows及国产操作系统；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	8
	USB延长线
	1.5米
	根
	USB 2.0或USB 3.0，A公转A母；线长1.5米（误差+-5%）；无氧铜导体，线径符合USB标准；铝箔+编织网双层屏蔽；PVC护套；USB 2.0传输>=480Mbps，USB 3.0传输>=5Gbps；支持5V电压传输，压降<=0.25V；向下兼容，即插即用。
	
	
	
	
	

	9
	USB扩展器
	4口+USB3.0
	个
	上行接口USB 3.0/3.1 Type-A或Type-C；下行接口>=4个USB 3.0/3.1 Type-A；单个接口传输>=5Gbps，总带宽>=5Gbps；自带电源适配器（DC 5V/2A及以上）或总线供电；单口供电>=0.9A；支持Windows、macOS、Linux及国产操作系统；桌面式，带指示灯，线长>=0.5米；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	10
	多功能读卡器
	多合一 USB3.0
	个
	至少支持SD/SDHC/SDXC、Micro SD（TF）、MS、M2、CF等中的>=4种；USB 3.0/3.1 Type-A或Type-C；传输速率>=5Gbps，实际读卡速度>=80MB/s；支持多卡槽同时读取或单卡槽读取；支持Windows、macOS、Linux及国产操作系统，免驱；便携式设计，线长>=0.3米或直插式；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	11
	显示屏防窥屏/防窥膜
	22-27英寸
	张
	适用尺寸覆盖22英寸~27英寸（提供多种尺寸选项）；侧面可视角度<=60度（30度左+30度右），正面>=160度；透光率>=60%，雾度<=5%；符合GB/T 38120，蓝光阻隔率>=30%（可选）；防眩光（AG）或防反射（AR）处理；磁吸式或卡扣式安装，可重复拆装；厚度<=0.8mm；PET或PC材质。
	
	
	
	
	

	12
	金融密码键盘（PIN Pad）
	16键加密
	个
	>=16键（数字0-9、功能键、确认/取消键）；金属Dome或硅胶按键，寿命>=100万次；支持DES/3DES/AES加密算法；USB 2.0或RS232接口；符合国家密码管理局商用密码产品认证（如适用）；防拆设计，带拆封自毁或报警功能（可选）；支持Windows及主流银行终端软件；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	13
	新中新身份证识别器
	DKQ-K116D
	个
	设备类型：指纹身份证阅读器
射频技术：符合公安部GA450《台式居民身份证阅读器通用技术条件》和GA/T1011《居民身份证指纹采集器通用技术条件》标准以及ISO14443（Type B）国际标准

工作频率：13.56MHz±7KHz

读卡距离：≥30mm

阅读时间：≤1s

产品接口：USB2.0

操作系统：Windows 2000/XP/7/10
	
	
	
	
	


第三类  音视频及转换设备
	序号
	物品名称
	规格型号
	计价单位
	采购文件
技术参数摘要
	报
价
	报价品牌
型号
	响应情况
	偏差说明
	疑义/
澄清

	1
	VGA分频器（VGA分配器）
	1进2出
	个
	1路VGA输入（HD-15母头），>=2路VGA输出（HD-15母头）；带宽>=250MHz；最高支持1920x1440@60Hz或2048x1536@60Hz；输入端传输>=15米，输出端>=25米；内置信号放大芯片；外置DC 5V/9V/12V电源适配器；金属外壳；兼容各种VGA输出设备。
	
	
	
	
	

	2
	VGA、DVI、HDMI转换器
	VGA转DVI/DVI转VGA/HDMI转VGA
	个
	支持1920x1080@60Hz；支持VGA输出转接DVI输入显示器；支持DVI输出转接VGA输入显示器；支持HDMI设备转接VGA输入显示器；ABS塑料或金属外壳。
	
	
	
	
	

	3
	S端子线（S-Video线）
	4针Mini DIN
	根
	4针Mini DIN公头对公头；线长1.5米（误差+-5%）；无氧铜导体，独立传输亮度（Y）和色度（C）信号；铝箔+编织网双层屏蔽，每芯独立屏蔽；PVC护套；外径>=4.0mm；适用于S-Video接口设备互联。
	
	
	
	
	

	4
	屏幕穿越器/屏幕共享器
	视频切换器
	个
	视频信号切换器或KVM切换器；>=2路VGA/HDMI/DVI输入（至少支持一种），>=1路对应输出；按键切换、热键切换或遥控切换；最高支持1920x1080@60Hz；KVM功能支持USB键鼠共享>=2台主机（如适用）；USB取电或外置电源适配器；金属外壳。
	
	
	
	
	

	5
	通用音视频端子转换器
	BNC/RCA/F/SMA
	个
	支持BNC、RCA（莲花头）、F头、SMA等常见音视频端子间转换；根据需求提供公转母、母转母、公转公等类型；阻抗匹配75Ohm（视频）或50Ohm（射频）；铜合金镀金触点，锌合金或铜镀镍外壳；PTFE或POM绝缘材质；射频类驻波比<=1.2。
	
	
	
	
	

	6
	超声视频采集卡
	PCI-E/USB3.0
	张
	PCI或PCI-E插槽（台式机）或USB 3.0（外置式）；支持BNC、S-Video、VGA或DVI输入（至少1种）；最高支持1920x1080@30fps或1280x1024@60fps；色彩采样>=8bit，采样率>=60MHz；支持YUV、RGB、MJPEG等格式；支持Windows 7/8/10/11，提供SDK或驱动；适用于医疗超声设备视频信号采集；符合医疗器械电磁兼容标准（如适用）。
	
	
	
	
	

	7
	投影仪吊装支架
	通用吊装
	个
	承重>=10kg；支持常见投影仪安装孔距，可调节；水平旋转>=360度，俯仰调节+-15度；吊杆长度可调300mm~600mm（或根据需求）；冷轧钢板，表面喷塑或镀锌；天花板吊装，膨胀螺丝固定；附安装螺丝包及膨胀管。
	
	
	
	
	

	8
	遥控电动投影幕布
	120英寸
	套
	120英寸（16:9或4:3）；白塑、玻纤或金属幕；增益1.0~1.3；可视角度>=160度；红外遥控+有线控制；管状电机，静音设计（噪音<=45dB）；升降全程<=30秒；金属外壳，白色喷塑；壁挂式或吊装式；AC 220V；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	9
	普通投影幕布
	120英寸
	套
	幕布尺寸
120英寸（16:9或4:3，以实际需求为准）；白塑幕、玻纤幕或白塑复合幕；幕面平整，无波纹、无黄斑、无接缝；增益1.0～1.2；可视角度≥150°；支持1080P及以上分辨率投影显示；类型支持（以下三种可选其一）
① 手动自锁幕：手拉自锁结构，即拉即停，松手即停；内置自锁装置，定位精准；② 支架幕：附铝合金或钢制三脚支架，支架高度可调，收纳后便携；③ 简易壁挂幕：附壁挂安装配件，直接挂墙使用，无外壳卷轴；手动自锁幕配金属或PVC卷轴外壳；支架幕配便携收纳袋；壁挂幕配简易上杆；支持壁挂式、支架式或吊挂式（根据所选类型）安装；支架幕整机重量≤8kg（便于单人搬运）；手动壁挂幕≤5kg；附安装膨胀螺丝、挂钩、水平仪（壁挂式）；或附三脚支架、收纳袋（支架式）。
	
	
	
	
	


第四类  办公耗材及其他设备
	序号
	物品名称
	规格
型号
	计价单位
	采购文件
技术参数摘要
	报价
	报价品牌
型号
	响应
情况
	偏差说明
	疑义/
澄清

	1
	DVD刻录光盘
	DVD-R/R+ 4.7GB
	张
	DVD-R或DVD+R，一次性刻录；容量4.7GB（120分钟视频）；支持1x~16x刻录；可打印盘面或银面色盘面；单片装或桶装（50片/桶）；兼容主流DVD刻录机及播放设备；数据保存寿命>=10年（标准存储条件下）。
	
	
	
	
	

	2
	光盘收纳袋
	PP/无纺布
	个
	PP（聚丙烯）或无纺布或纸质材质；单碟装或双碟装；适配标准CD/DVD直径120mm；自粘封口或翻盖式；100个/包或200个/包。
	
	
	
	
	

	3
	危废标签纸
	100mmx100mm
	个
	尺寸100mmx100mm（误差+-1mm）；铜版纸或合成纸，防水防油；永久性丙烯酸压敏胶，初粘力>=5号钢球；印刷符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）；耐温性-20C~+80C；卷装或张装。
	
	
	
	
	

	4
	12V2A电源适配器
	DC12V 2A
	个
	输入AC 100-240V，50/60Hz；输出DC 12V+-5%，>=2A；输出功率>=24W；DC 5.5mmx2.1mm或5.5mmx2.5mm接口 
	
	
	
	
	

	5
	扫码器
	影像式/激光
	个
	激光扫描或影像式扫描（CMOS/CCD）；支持一维码和二维码；可选手持式或固定墩式；激光扫描速度>=100次/秒，影像式>=30帧/秒；精度一维码>=3mil，二维码>=5mil；水平扫描角度>=45度，垂直>=30度；USB或RS232接口，免驱或自动安装驱动；手动触发或自动感应；可承受1.5米自由落体跌落；支持Windows及国产操作系统；符合CCC认证。
	
	
	
	
	

	6
	网络寻线仪 
	网线/电话线测试
	套
	支持网线（RJ45）和电话线（RJ11）寻线、对线、通断测试；发射器支持多频率信号发射，带LCD或LED显示；接收器带探头感应，支持音量调节，带耳机接口；寻线距离>=1000米；对线支持1-8线序自动扫描，识别开路、短路、错对、反接；9V电池或AA电池供电。
	
	
	
	
	

	7
	数字无绳电话子母机
	DECT 6.0/2.4GHz
	套
	DECT 6.0或2.4GHz数字无绳技术；1部母机+>=1部子机（可扩展）；空旷地带通话距离>=300米，室内>=50米；母机/子机带背光LCD显示屏；支持>=50组号码存储；支持免提通话；支持FSK/DTMF双制式来电显示；>=5种铃声可选，音量可调；母机AC 220V供电，子机充电底座+可充电镍氢电池；符合SRRC及CCC认证。
	
	
	
	
	

	8
	KVM切换器（VGA）
	4口KVM
	个
	VGA接口；>=4个USB 2.0接口（键鼠共享）；最高支持2048x1536@60Hz，支持按键切换、热键切换等；USB取电；支持Windows、Linux、macOS及国产操作系统；金属外壳，带指示灯。
	
	
	
	
	

	9
	KVM切换（HDMI）
	4口KVM
	个
	HDMI视频接口；>=4个USB 2.0接口（键鼠共享）；最高支持4K@30Hz；按键切换、热键切换等；USB取电；支持Windows、Linux、macOS及国产操作系统；金属外壳，带指示灯。
	
	
	
	
	

	10
	自定义键值USB脚踏开关（医疗级）
	单踏板
	个
	用于超声（B超）、胃镜、肠镜、内镜、彩超等医疗影像设备的脚踩图像采集触发，通过USB接口连接医疗工作站/PACS系统，实现免提 Hands-Free 采图控制，降低交叉感染风险，提升检查效率；USB 2.0 Type-A接口，即插即用，免驱或自动安装驱动；向下兼容USB 1.1；1个脚踏按键，实现基础采图/确认功能；支持通过配套软件自定义每个踏板对应的键盘键值或组合键（如F1-F12、Ctrl+S、Enter、Space、Alt+F4等），可模拟标准HID键盘设备；设置完成后无需重复配置，键值存储于踏板内置芯片，换电脑无需重新设置；机械微动开关或光学开关；机械开关寿命≥100万次，光学开关寿命≥500万次；触发力度适中（约2N～4N），带明显段落感，防止误触；标配≥3米（标准医疗操作距离），可选5米加长版；无氧铜导体，PVC医用级护套，内置屏蔽层抗电磁干扰；金属版：铝合金或不锈钢踏板底座，表面防滑纹/喷砂处理，重量≥800g，稳固不位移；踏板倾角15°～25°，符合脚踝自然弯曲角度；踏板面积≥80mm×60mm，适合各类鞋型（含手术鞋、防护鞋套）；带防滑齿纹或橡胶垫，湿脚不滑；底座四角配硅胶防滑垫；支持Windows 7/8/10/11（32位/64位）及国产操作系统（统信UOS、麒麟等）；兼容蓝韵、蓝网、实达、迈瑞、格林蓝德、医网、天创恒达、嘉恒中自等主流超声/内镜/PACS工作站软件；单台电脑可同时接入多个USB脚踏开关，独立运行互不干扰；
USB总线供电（DC 5V），功耗≤50mA，无需外接电源；符合医用设备电气安全及电磁兼容要求；符合国家强制性产品认证（CCC）要求；符合USB-IF HID设备认证；符合医用电气设备电磁兼容标准（YY 0505，如适用）；质保期≥12个月（自验收合格之日起）；质保期内非人为损坏免费换新。
	
	
	
	
	

	11
	医疗影像USB手按采图开关（采集器）
	USB通用型 单键
	个
	用于超声（B超）、胃镜、内镜、彩超等医疗影像设备的手动图像采集，通过USB接口连接超声工作站/内窥工作站，实现动态/静态图像采集；USB 2.0/3.0 Type-A接口，向下兼容USB 1.1；免驱或自动安装驱动，即插即用；单键版：1个采图按键，实现基础图像采集功能；寿命≥10万次按压（机械微动开关）；轻触式或微动式按键，带明显段落感，操作反馈清晰；
线材长度
≥3米（标准医疗操作距离），无氧铜导体，PVC医用级护套，屏蔽层抗干扰；按键触发后向内置控制模块发送脉冲命令，控制模块通过USB接口向工作站软件发送标准键盘键值或自定义指令；支持蓝韵、蓝网、实达、迈瑞、格林蓝德、医网、天创恒达等主流超声/内镜工作站软件；支持Windows 7/8/10/11及国产操作系统；支持键值自定义设置（通过配套软件或拨码开关），可模拟键盘任意按键组合（如F1-F12、Ctrl+S、Enter等）；医用级ABS塑料（轻便型）或铝合金外壳（耐用型），表面防滑纹理处理；工作电压DC 5V（USB总线供电），无需外接电源；功耗≤100mA；符合医用设备电磁兼容要求，不对超声/内镜主机产生电磁干扰；符合国家强制性产品认证（CCC）要求。 
	
	
	
	
	


供应商声明及签章
本单位郑重声明：

1. 本响应表中所填写的技术参数、报价品牌型号及响应情况真实、准确、完整，不存在虚假响应或隐瞒偏差的情形；

2. 本单位完全理解并接受需求调查文件中的所有条款，愿意承担因虚假响应带来的一切法律责任；

3. 本单位在疑义/澄清栏中提出的意见仅供采购人参考，不构成对需求调查文件的实质性修改要求。

供应商名称（盖章）：________________________

法定代表人或授权代表（签字）：________________

日期：________年____月____日

